**Таймер механічний добовий TIMER-1 Horoz Electric**

**Інструкція по застосуванню**

**Timer-1** - таймер механічного типу з найпростішою конструкцією та доступною ціною.

Принцип дії нагадує роботу годинникового механізму.

Спочатку прилад треба налаштувати в добовому форматі (24 год), прокрутивши білий циферблат за годинниковою стрілкою та встановити позначку в вигляді стрілки на необхідну годину.

Навколо циферблату знаходяться 48 чорних клавіш (відповідно 24 ввімкнень та 24 вимкнень).

При піднятому положенні клавіш таймер буде вмикати прилад, при натиснутому положенні вниз – вимикати.

Одне таке положення дорівнює 30 хв. При ввімкненні таймера в розетку система відліку (білий циферблат) буде повільно обертатись за годинниковою стрілкою вмикаючи та вимикаючи електричний струм в заданий Вами час.

Таймер також можно використовувати як звичайну розетку - змінивши положення перемикача на боковій частині.